**プラス ステージオ フリーアドレスデスクの組立方法**

**商品のご注文誠にありがとうございます。組み立て方法については下記の通りになりますのでご参考下さい。**

1. **下部写真の2箇所にビスを取り付け、箱ビームを引っ掛けます。**

**(後ほどもう2本のビスを取り付けますので、本締めしないようにして下さい。ダクト受け用の黒いパーツも取り付けておきます。)**

****

1. **パネル脚→箱ビーム→中間脚が上記の方法にて繋がりましたら、写真のように下側を同じビスにて**

**固定して下さい**。**全ての連結が終わりましたらビスを本締めして下さい。**

**反対側も同じように【中間脚→箱ビーム→パネル脚】と繋げて頂ければ脚骨組みは完成です。**

****

1. **天板を乗せる前に、天板の裏側にズレ防止用のグレーパーツを取り付けます。(下記写真参照)**

****

**パーツの取り付けが終わりましたら、天板を骨組みにセットしてビスにて固定していきます。**

**※先程取り付けたグレーのパーツはパネル脚の端部の四角いプラスッチパーツを外して、ビスにて固定して下さい。(合計4箇所)**

****

**４、ビスの取り付けが終わりましたら、箱ビーム内に配線受け用のダクトをはめて頂き、上から配線ダクトを取り付けていただければ完成となります。**

****

****

**ご不明な点がございましたらお問い合わせください。**

　　　**よろしくお願い致します。**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(有)天下一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL026-268-2111