**イトーキ　インターリンク   
フリーアドレスデスクの組立方法**

**商品のご注文誠にありがとうございます。組み立て方法については下記の通りになりますのでご参考下さい。**

1. **エンドパネル脚→板ビーム→中間脚を連結します。**

**パネル脚→板ビーム→中間脚を②ビスにて連結していきます。固定して下さい**。**全ての連結が終わりましたらビスを本締めして下さい。(最初に下2箇所にをビスを半分ほど入れてから、箱ビームを引っ掛けて、その後、上2箇所を②ビスで固定してください。)**

**【中間脚→中間脚→箱ビーム→パネル脚】と繋げて頂ければ脚骨組みは完成です。**

**※パネル脚には天板との固定金具を4箇所／1枚、先に③ビスにて取り付けておきます。**

****

****

1. **⑤のダクトカバー受け用のパーツを取り付けていき、配線受けを2個／2箱ビームづつ落としておきます。(下記写真参照)**

****


**３、組み上がった骨組みに天板を乗せていき、天板と天板を1箇所の接続面に対して①のビスを2本ずつ使い、連結させます。**

****

****

1. **天板の連結が完了しましたら、中間脚は④のビスで、パネル脚は③のビスで、それぞれ天板と脚を固定していきます。**

****

****

****

1. **最後にダクトカバーを乗せていけば完成です。**

****

1. **完成図**

****

**ご不明な点がございましたらお問い合わせください。**

**よろしくお願い致します。**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(有)天下一　TEL026-268-2111