**オカムラ プロユニットフリーウェイ   
フリーアドレスデスクの組立方法**

**商品のご注文誠にありがとうございます。組み立て方法については下記の通りになりますのでご参考下さい。**

1. **エンドパネル脚→板ビーム→中間脚を連結します。**

**パネル脚→板ビーム→中間脚を①ビスにて連結し固定して下さい**。**全ての連結が終わりましたらビスを本締めして下さい。**

**【中間脚→中間脚→箱ビーム→パネル脚】と繋げて頂ければ脚骨組みは完成です。**

****

1. **天板を乗せて、白①のダクト受けようプラスティックパーツを差し込みます。**

**終わりましたら配線受け用のパーツを落とし込みます。**

****

**３、中間脚の内側と外側に天板と固定する金具を固定していきます。**

****

1. **中間脚とパネル脚の裏側からそれぞれビスにて固定します。**

****

1. **最後にダクトのカバーを①パーツの溝に沿ってはめて頂ければ完成です**

****

****

**ご不明な点がございましたらお問い合わせください。**

**よろしくお願い致します。**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(有)天下一　TEL026-268-2111